
(footprint MODULE_ESP32_NODEMCU (layer F.Cu) (tedit 6381D25E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -11.075 -29.385 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MODULE_ESP32_NODEMCU (at -1.55 29.385 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad J5_19 thru_hole circle (at -13.0 -22.86) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_18 thru_hole circle (at -13.0 -20.32) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_1 thru_hole rect (at -13.0 22.86) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_17 thru_hole circle (at -13.0 -17.78) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_16 thru_hole circle (at -13.0 -15.24) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_15 thru_hole circle (at -13.0 -12.7) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_14 thru_hole circle (at -13.0 -10.16) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_13 thru_hole circle (at -13.0 -7.62) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_12 thru_hole circle (at -13.0 -5.08) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_11 thru_hole circle (at -13.0 -2.54) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_10 thru_hole circle (at -13.0 0.0) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_9 thru_hole circle (at -13.0 2.54) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_8 thru_hole circle (at -13.0 5.08) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_7 thru_hole circle (at -13.0 7.62) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_6 thru_hole circle (at -13.0 10.16) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_5 thru_hole circle (at -13.0 12.7) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_4 thru_hole circle (at -13.0 15.24) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_3 thru_hole circle (at -13.0 17.78) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_2 thru_hole circle (at -13.0 20.32) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_19 thru_hole circle (at 13.0 22.86) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_18 thru_hole circle (at 13.0 20.32) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_17 thru_hole circle (at 13.0 17.78) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_16 thru_hole circle (at 13.0 15.24) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_15 thru_hole circle (at 13.0 12.7) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_14 thru_hole circle (at 13.0 10.16) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_13 thru_hole circle (at 13.0 7.62) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_12 thru_hole circle (at 13.0 5.08) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_11 thru_hole circle (at 13.0 2.54) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_10 thru_hole circle (at 13.0 0.0) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_9 thru_hole circle (at 13.0 -2.54) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_8 thru_hole circle (at 13.0 -5.08) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_7 thru_hole circle (at 13.0 -7.62) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_6 thru_hole circle (at 13.0 -10.16) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_5 thru_hole circle (at 13.0 -12.7) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_4 thru_hole circle (at 13.0 -15.24) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_3 thru_hole circle (at 13.0 -17.78) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_2 thru_hole circle (at 13.0 -20.32) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_1 thru_hole rect (at 13.0 -22.86) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -12.5 26.0) (size 2.25 2.25) (drill 2.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 12.5 26.0) (size 2.25 2.25) (drill 2.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -12.5 -26.0) (size 2.25 2.25) (drill 2.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 12.5 -26.0) (size 2.25 2.25) (drill 2.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_line (start -14.0 27.5) (end -14.0 -27.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -14.0 -27.5) (end 14.0 -27.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 14.0 -27.5) (end 14.0 27.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 14.0 27.5) (end -14.0 27.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -14.0 -27.5) (end -14.0 27.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -14.0 -27.5) (end 14.0 -27.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 14.0 -27.5) (end 14.0 27.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -14.0 27.5) (end 14.0 27.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -14.25 -27.75) (end -14.25 27.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -14.25 27.75) (end 14.25 27.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 14.25 27.75) (end 14.25 -27.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 14.25 -27.75) (end -14.25 -27.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
)