THREAD servo-thread
MAXCHAN 8
HMULT 1
HZOOM 5
HPOS 6,169492e-01
CHAN 1
PIN lcec.0.0.commanded-position
VSCALE -4
VPOS 0,550725
VOFF 3,580000e+01
CHAN 2
PIN lcec.0.0.DiffT
VSCALE 8
VPOS 0,382609
VOFF 3,588000e+05
CHAN 4
PIN lcec.0.0.index-byte
VSCALE 5
VPOS 0,547826
VOFF 2,550000e+03
CHAN 5
PIN lcec.0.0.index-status
VSCALE 5
VPOS 0,546377
VOFF 1,400000e+04
CHAN 3
PIN lcec.0.0.actual-position
VSCALE -4
VPOS 0,549342
VOFF 3,580000e+01
TMODE 0
RMODE 0
