# Source:
# https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/tree/main/examples/espidf-arduino-h2zero-BLE_scan

CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_MBEDTLS_PSK_MODES=y
CONFIG_MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_PSK=y
CONFIG_BOOTLOADER_COMPILER_OPTIMIZATION_SIZE=y
CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_SIZE=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_4MB=y
CONFIG_ESPTOOLPY_HEADER_FLASHSIZE_UPDATE=y

#
# BT config
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BLE_ONLY=y
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BR_EDR_ONLY=n
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BTDM=n
CONFIG_BT_BLUEDROID_ENABLED=n
CONFIG_BT_NIMBLE_ENABLED=y

#
# Arduino Configuration
CONFIG_AUTOSTART_ARDUINO=y
CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_COMPILATION=y
CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_Zigbee=n
CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_Matter=n
CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_WiFiProv=n
CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_BLE=n
CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_BluetoothSerial=n
CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_SimpleBLE=n
CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_RainMaker=n
CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_OpenThread=n
CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_Insights=n