# DVB-T Collserola (Barcelona)
[BTV, TV Badalona, TV L'Hospitalet, TV del Besòs, COM Ràdio, Ràdio Ciutat Badalona, Ràdio L'Hospitalet]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 514000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[8TV, Barça TV, EDC3, 105TV, RAC 1, RAC 105]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 570000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[TV3HD, 3/24, Canal 9, IB3, Catalunya Música, iCat FM]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 650000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[Urbe TV, Canal Català, 25 TV, Localia, Ona FM, Onda Rambla, Sensació Ràdio]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 690000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[TV3, 33, 3/24, K3/300, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 794000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[TVE1, TVE2, TVE 24H, Clan/TVE 50 Años, RNE1, RNEC, RNE3]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 818000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[Veo7, Sony TV en Veo, Tienda en Veo, Intereconomía, Teledeporte, Radio Intereconomía, Radio Marca]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 834000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[Cuatro, CNN+, 40 Latino, La Sexta, Ser, 40 Principales, Cadena Dial]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 842000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[Telecino, La Siete, FDF, CincoShop, Disney Channel, Punto Radio]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 850000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[Antena 3, Antena.Neox, Antena.Nova, Hogar 10, Onda Cero, Europa FM, Onda Melodía]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 858000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

