# DVB-T Mecklenburg-Vorpommernen
# Created from http://www.ueberallfernsehen.de/data/senderliste.pdf
[CH22: Das Erste, NDR MVP, RBB, MDR/NDR SH]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 482000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/16
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH23: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfo]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 490000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/16
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH26: Das Erste, NDR MVP, RBB, MDR/NDR SH]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 514000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/16
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH29: Das Erste, NDR MVP, RBB, MDR/NDR SH]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 538000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/16
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH36: Das Erste, NDR MVP, RBB, MDR/NDR SH]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 594000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/16
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH37: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfo]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 602000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/16
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH40: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfo]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 626000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/16
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH46: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfo]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 674000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/16
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH53: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfo]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 730000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/16
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

